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1. [bookmark: _Toc214452572]Перечень принятых сокращений
SSD - Solid-State Drive
ПО – программное обеспечение
2. [bookmark: _Toc214452573]Назначение ПО
Программное обеспечение ас-трейс это комплексное решение для автоматизации процессов, связанных с обязательной маркировкой готовой продукции в системе «Честный ЗНАК».
3. [bookmark: _Toc214452574]Область применения
На настоящем этапе программное обеспечение ас-трейс предназначено для работы со следующими категориями товаров:
· Упакованная вода.
· Сладости и кондитерские изделия
· Биологически активные добавки к пище
4. [bookmark: _Toc214452575]Описание функциональных возможностей
Основной функционал ПО ас-трейс:
· Работа с «Национальным каталогом» системы «Честный ЗНАК» в части загрузки информации о товарах из Личного кабинета.
· Работа с кодами маркировки системы «Честный ЗНАК», в том числе:
· Эмиссия кодов.
· Отчёты о нанесении.
· Агрегация в упаковки.
· Агрегация в паллеты.
· Отчёты о вводе в оборот.
· Печать кодов маркировки для индивидуальной и групповой упаковок, паллет в заданном формате (DataMatrix, GS-128), используя настраиваемые шаблоны печати.
· Работа с системами машинного зрения Hikrobot для валидации нанесённых кодов маркировки, агрегации продукции в упаковки и паллеты.
· Формирование отчётов о проведённой работе для экспорта их в систему 1С.
5. [bookmark: _Toc214452576]Системные требования
Системные требования для запуска программного обеспечения ас-трейс:
· 64-битная операционная система Microsoft Windows 10/11.
· Процессор с двумя и более ядрами и частотой не ниже1 ГГц.
· Оперативная память 8 ГБ.
· SSD-накопитель ёмкостью 128 ГБ.
6. [bookmark: _Toc214452577]Уровень подготовки пользователей
Уровень подготовки пользователей программного обеспечения ас-трейс должен соответствовать уровню пользователя компьютера, имеющему навыки работы с приложениями в среде Microsoft Windows 10/11. При это пользователь должен быть знаком с процессами маркировки продукции и работы в системе «Честный ЗНАК».
7. [bookmark: _Toc214452578]Установка и удаление ПО
	Установка и удаление программного обеспечения ас-трейс осуществляется специалистами ООО «Алекс-Сервис».
8. [bookmark: _Toc214452579]Поддержание жизненного цикла ПО
Поддержание жизненного цикла ПО, включая его совершенствование, устранение неисправностей, тестирование и техподдержку осуществляют специалисты ООО «Алекс-Сервис». Контактные данные для обращения в техподдержку ПО ас-трейс:
адрес: г. Оренбург, ул. Томилинская, 242А
e-mail: sharapov@alex-service.ru
тел. +79538305622


9. [bookmark: _Toc214452580]Работа с ПО
9.1. [bookmark: _Toc214452581]Запуск приложения
	Запуск приложения осуществляется двойным нажатием левой кнопкой мыши на файле ASTrace.exe в папке c:\AlexMark\Release\
9.2. [bookmark: _Toc214452582]Главное окно
После запуска откроется главное окно ПО:
[image: ]
	В окне отображается список товаров производителя из Национального каталога системы «Честный ЗНАК».
9.2.1. [bookmark: _Toc214452583]Загрузка информации из Национального каталога
Для загрузки или обновления информации на главном экране необходимо нажать кнопку «Импорт из Национального Каталога». По окончании загрузки на экран будет выведено сообщение:
[image: ]



9.2.2. [bookmark: _Toc214452584]Заказ кодов маркировки
	Для заказа кодов маркировки необходимо нажать клавишу «Заказ кодов маркировки». Откроется окно «АС-ТРЕЙС. Эмиссия кодов маркировки»:
[image: ]
В данном окне необходимо указать необходимое количество индивидуальны (GTIN (КИ)) и групповых (GTIN (КИГУ)) кодов и нажать кнопку «Создать заказ». На экране появится индикатор выполнения запроса [image: ]. Его исчезновение означает, что запрос выполнен и коды получены из системы «Честный ЗНАК». В этом можно убедиться, проверив количество кодов на главном экране программы.



9.2.3. [bookmark: _Toc214452585]Настройка шаблонов печати
В правом нижнем углу главного окна расположена кнопка «Настройка шаблонов печати». При её нажатии открывается окно «AlexMark. Шаблоны печати»:
[image: ]
	В данном окне можно настроить шаблоны печати для разных типов принтеров и кодов маркировки.
	Размеры этикеток, а также яркость и скорость печати задаются в разделе «Наклейка»:
[image: ]



	Тип этикетки, а также расположение и размеры кода задаются в разделе «Код»:
[image: ]
С любой стороны кода как по горизонтали, так и по вертикали, могут быть размещены необходимые надписи. Управление ими осуществляется в разделе «Текст»:
[image: ]
Здесь могут быть указаны позиции и размеры надписи, параметры шрифта, а также сам текст для надписи. Добавление указанной надписи в шаблон печати осуществляется нажатием кнопки «+».
Все добавленные надписи отображаются в разделе «Надписи»:[image: ]
Удаление любой надписи осуществляется выбором её в списке и нажатием кнопки «-».
В разделе «Пробная печать» можно осуществить вывод на печать пробного кода, задав текст для печати и количество копий, выбрав необходимый принтер и нажав кнопку «Пробная печать»:
[image: ]
9.3. [bookmark: _Toc214452586]Маркировка товаров
Для перехода к процессу маркировки необходимо выбрать на главном экране программы необходимый товар и нажать кнопку «Маркировка». При этом откроется окно «АС-ТРЕЙС. Начать маркировку»:
[image: ]
В данном окне автоматически выводится информация о выбранном товаре, количестве единиц в групповой упаковке, а также количество имеющихся в наличии индивидуальных и групповых кодов. Необходимо указать, использовать ли КИТУ для упаковок и формировать ли паллеты (задав количество упаковок в них), задать количество товаров для маркировки (количество упаковок рассчитывается автоматически) и дату производства (срок годности рассчитывается автоматически). После этого нажать кнопку «Начать». Откроется окно «АС-ТРЕЙС. Маркировка товаров»:
[image: ]
В левом верхнем углу отображается информация о статусе текущего задания, а также название продукта и даты производства и срок годности, заданные на предыдущем этапе:
[image: ]



Блок кнопок «Старт», «Пауза», «Завершить» позволяет начать, поставить на паузу или завершить процесс маркировки товаров:
[image: ]
В разделе статистики отображается количество обработанных индивидуальных, групповых упаковок и паллет, количество ошибок:
[image: ]
Нажав кнопку «Печать» в любом из разделов, можно распечатать коды в любом из указанных разделов, используя генератор шаблонов печати, описанный выше. Нажатие кнопки «Подробнее» выведет на экран подробную информацию о возникших в процессе маркировки ошибках.



Слева внизу в процессе маркировки выводятся изображение с выбранной камеры:
[image: ]



 Справа внизу выводится подробный лог-файл работы:
[image: ]
По окончании процесса маркировки после нажатия кнопки «Завершить» становятся доступными кнопки в блоке работы с системой «Честный ЗНАК»:
[image: ]
Здесь в соответствии с подписями кнопок можно осуществить отправку в систему «Честный ЗНАК» отчётов о нанесении, формировании упаковок и паллет, отчётов о вводе в оборот.
Кнопка «Документы» предназначена для выгрузки документов о проведённом сеансе маркировки для импорта в систему 1С.
9.4. [bookmark: _Toc214452587]Остановка приложения
Выход из программного обеспечения ас-трейс осуществляется нажатием на кнопку «X» на главном окне.
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